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Насос полупогружной высокотемпературный ППВ 32-50-М-НС-М2,2/2-L3000-ВК арт. 2022010330
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                                   КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА ПОЛУПОГРУЖНОГО. 
Насос с колонной L  3000   мм разработан для нужд Росатома и предназначен для перекачки самого широкого спектра жидкостей с температурой до + 120 С. Насос не имеет в конструкции сальников и торцевых уплотнений.  Основным узлом насоса является отбалансированный вал и узел подшипника скольжения из  карбида вольфрама BK 8   ТУ 1967-019-23042805-2009 .  

Насос выполнен  из нерж. стали.   
Установку насоса в приямок можно регулировать по месту, для этого в конструкции насоса есть специальный узел. Насос очень простой, высокотехнологичный и очень надежный.
- центробежный одноступенчатый насос с закрытым подрезанным рабочим колесом

-  удлиненный вал, от балансированный с рабочим колесом и муфтой в сборе до параметров по 3 классу точности ГОСТ 22061-76 (по классу 2,5 ISO 1940) 

- детали выполнены в IT7,8 квалитете

-  осевое всасывание 


- трубопровод по выбору выше или ниже соединительной плиты;


- фланец по выбору PN 10/16  


- монтаж в соответствии с требованиями покупателя;


- по выбору взрывозащищённый поплавковый выключатель и мотор;


-   смазка подшипника скольжения из PTFE или карбида вольфрама  прокачиваемой жидкостью.

- Мотор стандартный или взрывозащищенный.

- Исполнение с плитой или на профильных направляющих. (стандартно)
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	Перекачиваемые среды. 

Вода.

Охлаждающая вода, значение pH ≥ 7,5 (с антифризом).

Слегка загрязнённая горячая вода.

Вода плавательных бассейнов, пресная вода.

Частично обессоленная вода.

Конденсат (требуется покрытие гидравлической части)

Железофосфатирующий раствор (фосфатирующий раствор щелочного металла).

Обычные лакокрасочные материалы на основе растворителей.

KTL-лаки (катафорез) и ATL-лаки (анафорез) (требуется исполнение с покрытием гидравлической части и рабочего колеса).

Раствор едкого натра.

Лакировочная вода с остатками металлических, искусственных лаков или лаков для дерева.

Ультрафильтрат, содержание твёрдых взвесей < 3%.

Рециркулят, содержание твёрдых взвесей < 3%.

Растворители.

Гликоль и др.


	

	№
	Описание
	Ед.изм.
	Значение

	
	Технические данные
	
	

	1
	Тип насоса
	
	Центробежный насос полупогружной c колонной 3000 мм. 

	2
	Применение
	
	Водоотведение 

	3
	Перекачиваемая жидкость
	
	См. перекач. среды

	4
	Плотность
	 т/м3
	-

	5
	Температура
	⁰С
	Требуется уточнение

	6
	Вязкость
	CST
	1

	7
	Уровень pH
	
	-

	8
	Макс. размер частиц в жидкости
	мм
	- 

	9
	Название модели насоса
	
	ППВ 

	10
	Кол-во ступеней гидравлической части
	
	1

	11
	Кол-во насосов
	
	1

	12
	Рабочий + резервный
	
	1

	13
	Подача насоса
	м3/ч
	7-12

	14
	Напор
	м
	18

	15
	Мощность на валу P2
	кВт
	0,85

	16
	КПД гидравлической части
	%
	55,2

	17
	Кавитационный запас (NPSHR)
	м
	2,1

	18
	Расчетный диаметр рабочего колеса
	мм
	Подрезка рабочего колеса

	19
	Тип рабочего колеса
	
	закрытое

	20
	Частота вращения
	об/мин.
	2980

	21
	Вариант установки насоса
	
	Вертикальный, в приямок, глубина установки насоса регулируется хомутом 

	22
	Стандарт фланцев
	
	PN16

	23
	Уплотнение вала
	
	Не требуется

	24
	Тип охлаждения уплотнения 
	
	Не требуется

	25
	Тип подшипников
	
	Карбид Вольфрам сплав BK8-В 

	26
	Смазка подшипников
	
	Перекачиваемой средой.

	27
	Датчики контроля температуры подшипниковых узлов
	
	Нет

	28
	Датчики вибрации
	
	Не предусмотрены

	29
	Комплектность поставки
	
	Насосный агрегат в сборе с мотором 

	

	№
	Описание
	Ед. изм.
	Значение

	
	Материалы 
	
	

	30
	Корпус
	
	12Х18Н12МЗТЛ  или AISI 304

	31
	Рабочее колесо
	
	12Х18Н12МЗТЛ  или AISI 304 

	32
	Вал 
	
	40X13 или AISI 304

	33
	Подшипник скольжения
	
	BK8-В (карбид вольфрама) ТУ 1967-019-23042805-2009 .

	34
	Рама, колонна 
	
	AISI 304

	35
	Соединительная муфта
	
	AISI 304 

	
	
	
	

	
	Данные электродвигателя
	
	

	36
	Номинальная мощность электродвигателя
	кВт
	2,2 

	37
	Кол-во полюсов
	
	2

	38
	Номинальная частота вращения
	Об./мин
	2980

	39
	Напряжение
	V
	380

	40
	Частота
	Гц
	50

	41
	Тип электродвигателя
	
	АИР 80А2 

	42
	КПД Мотора
	%
	83

	43
	Адаптация для работы с частотным преобразователем
	
	Да

	44
	Масса мотора
	кг
	12,4 

	45
	Ток
	А
	3,3 

	46
	Коэффициент мощности 
	
	0,87

	47
	Датчики вибрации
	
	 По запросу

	48
	Климатическое исполнение
	
	ХЛ1
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‘INEKTPOABMIATENN ACUHXPOHHbIE TPEX(Pa3HbIE OCHOBHOTO UCMIONHEHHS! Cepik
AP (ananoru cepuii A, AfL, AM, ALIMM, AUPM, 4A, 4AM, 4AMY, SAU, SAM, 5
AMY, 5AMX, 6A, 6AMY) paccuiTarsi 4na paboTbl & pesume S1 0T CeTu nepemen-
Horo Toa. Yactota cet 50 M1y (60 M), Hanpsxerme 380 B (220/380 B, 380/660 B).
CranAapTHan CTenemb 3aluu Tl [PS4-IPS5, KAMMATHHECKOE MCTIONHEHHE U KaTero-
puA pasmeluenns Y3-Y1, knace oAU F, METOR oxakaeHus 1C411.

INeKTPOABHIATENM MCNONB3YIOTCA B PA3NMUHbIX OTPACAAX NPOMBILIIEHHOCTH ANA
NPUBOA MEXaHMIMOB, HE TPEBYIOLIMX PEryAUPOBAHMA YACTOTI BpaLLeHiA (Haco-
Cbl, BEHTUAATOPI, KOMNPECCOPbI U AP.).

Mo poch6e 3aKas|Mka SNEKTPOABUTATENM MOTYT BbiTb U3TOTOBAEHbI C UHbIMM
TEXHUMECKUMM XaPaKTEPUCTUKAMM, MOHTAMHbIM UCTIONHEHMEM, FaBaPUTHBIMA U
YCTaHOBOMHO-NPUCORANHUTENBHBIMMU PASMEPAMH.

(3808), A
3000 06/muH
AP 56A2 0,18 68 078 0,52 5 2 2 34
AMP 5682 0,25 68 078 0,72 5 2 2 3,9
AUP 63A2 0,37 72 0,84 0,91 5 2,2 2,2 4,7
AUP 6382 0,55 75 0,85 1,31 5 2,2 2,2 55
AP 71A2 0,75 78,5 0,85 1,75 6 22 2.2 86
AWP 7182 11 79 0,86 2,55 6 22 22 93
AVP 80A2 15 81 0,87 33 7 22 23 124
AMP 80B2 22 83 0,87 46 7 2.2 23 15
AP 9012 3 84,5 0,87 61 7 2.2 23 19
AWP 10052 4 84 0,88 7.9 75 2,2 23 26
AWP 10012 55 88,3 0,89 10,7 75 2.2 23 32
AVP 112M2 7.5 88 0,88 14,7 75 2.2 23 45
AMP 132M2 11 88 0,90 21,1 75 2.2 23 71
AMP 16052 15 89 0,86 30 75 22 23 95
AMP 160M2 18,5 90 0,88 35 75 22 23 102
AVP 18052 22 90,5 0,89 415 7 2 23 163
AVP 180M2 30 92 0,90 55,4 75 2 23 180
AVP 200M2 37 92 0,88 71 7 2 23 220
AMP 20012 45 93 0,90 84 75 2 23 240
AUP 225M2 55 93,5 0,91 993 75 2 23 320
AWP 25052 75 9 0,91 1346 75 2 23 405
AUP 250M2 90 94 0,91 160 75 2 23 455
AUP 28052 110 94 0,93 191 75 2 23 640
AP 280M2 132 94,7 0,93 228 75 2 23 720
AMP 31552 160 94,5 0,92 279 72 22 2,2 940
AP 315M2 200 95 0,94 339 72 2,2 2,2 1020
AP 35552 250 95 0,92 4352 7,5 2,2 2,2 1235
AP 355M2 315 95,6 0,92 544,8 7,5 22 22 1420
1500 06/muH
AVP 56A4 0,12 63 0,66 0,44 5 2 2 34
AWP 56B4 0,18 64 0,68 0,65 5 2 5 39
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B3PbIBO3ALUULLEHHBIE
cepuit AUM, AUMI, BA, 1BAO, 4BP

[Buratenu npegHasHadeHs! Ans paboTbl B pexume S1 0T CeTn NepemMeHHOro Toka
50y, HanpspkeHnem 380V (220, 660V). CtaHaapTHas cteneHb 3awmTel — P54,
1ExdIIBT4x, 1ExdellBT4*,
KNMMaTU4ECKOE UCNONHEHNE U KaTeropus pasmellenns — Y2 (YXI2, T2).

[Buratenu npegHasHaueHbl ANs NPUBOAA MEXaHN3MOB B XUMUYECKOIA, ra3oBoii,
HeTeaoBbIBalOWEN N CMEXHbIX OTPACMsX MPOMBIWNEHHOCTU, TAe MoryT
OGPEGOEHEBTECH B3pbIBOOMNAacHbIe CMeCH rasos U NapoB C BO3lyXOM, OTHECEHHbIe K
kateropusim IIA, 11B (no FOCT P 51330.11) 1 rpynnam Bocnnamersiemoct T1, T2, T3,

ucnonHenuwe no B3pbiBo3awute 1ExdIIBT4,

T4 (nolOCT P 51330.5)
Msuratenu B3pbiBo3awmweHHsie (FOCT P)
P, kBT 3000 06/mMuH 1500 06/muH 1000 06/mMuH 750 06/MuH
wapka an/ns macca, Kr | Mapka onins macca, Kr | Mapka anias macca, kr | mapKka an/as. macca, kI
018 4BP 63 A6 99
025 48P 63 A4 99 [4BP63B6 99 |4BP71B8 156
037 |4BP63A2 99  [4BP63B4 99  |4BP71A6 156 |4BP80AS 212
055 |4BP63B2 99  |aBP71A4 156 48P 7186 156 |4BP80BS 212
075 |aBP71A2 156 |4BP 7184 156 48P80 A6 212 |48P90LA8 24,0
110 [4BP 7182 156 |4BP 80 A4 212 |48P 8086 212 |48P901B8 240
150 [4BP 80 A2 212 [48P80B4 212 |4BPo0L6 240 [48P 10018 326
220 |4BP80B2 212 [48P90L4 240 |4BP100L6 326 |4BP 112 MA8 735
300 [4BPo0L2 240 [4BP 10054 326 |4BP 112 MAG 735 |4BP 112 MBS 75
400 [4BP100S2 326 |4BP 10014 326 |4BP 112MB6 780 |48BP 13258 87,2
550 |4BP 10012 326 |4BP 112M4 790 |48P 13256 872 |4BP 132M8 87,2
750 [4BP112M2 524 |4BP 13254 87,2 |48BP 132 M6 872 |BA 160 88 1750
1100 [4BP 132 M2 872 [4BP132M4 872 |BA160S6 1750 _|BA 160 M8 195.0
1500 |BA 16052 1700 |BA 16054 1750 |BA160 M6 2000 |BA 180 M8 2250
1850 |BA 160 M2 180.0 [BA 160 M4 1900 |BA180 M6 2250 |BA 200 M8 2850
2200 |BA180S2 1980 |BA180S4 2050 |BA200 M6 2850 |BA20018 3100
3000 [BA180M2 2210 |BA180M4 2340 |BA200L6 3200 |BA225M8 3800
3700 |BA200M2 2050 |BA200M4 2950 |BA225M6 3790 |BA25088 565.0
4500 |BA200L2 3150 |BA200L4 3200 |BA 25056 5650 | BA 250 M8 590,0
5500 |BA225M2 3710 |BA225M4 3800 |BA250 M6 5000 |BA28058 8650
7500 |BA 25052 6050 |BA 25054 6150 |BA280S6 8850 |BA 280 M8 9600
9000 |BA250 M2 6450 |BA 250 M4 6650 | BA 280 M6 9450 | 1BAO 315 A8 11500
11000 [BA 28052 8550 |BA 28054 9150 | 1BAO 315 SA6 11000 _[1BAO 315 5B8 12150
132,00 | BA 280 M2 9400 |BA280M4 10300 | 1BAO 315 SB6 1195.0
160,00 [ 1BAO 280 M2 11200 [1BAO 315 A4 12000 [1BAO 315 M6 1280.0
20000 [1BAO 28012 11900 [1BAO 315584 13050 |[1BAO 31516 1540,0
250,00 |1BAO 315 M2 15400 [1BAO 315 M4 1560,0
31500 |1BAO 31512 17500 [1BAO315L4 1760,0

*B 3aBMCHMOCT OT M3rOTOBMUTENS BO3MOXHO M3rOTOBMEHME BMIEKTPO/BUraTenei C UCMOMHEHNEM MO B3PLIBO3ALLNTE U HAMPSIKEHNIO,

He ykaaaHHLIMI B KaTariore.





Дополнительная комплектация .
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Fa6apyTHbIe, yCTaHOBOUHBIE U IPUCOEAMHUTENbHbIE Pa3Mepb! B3PbIBO3ALIMILEHHLIX ABMraTenel (FOCT P) (npogomkenue)
Tun Yucno hé hi0 d1 d2 da1o hl h2 d20 d22 d24 d25 20 21
nontocos| gc HA D DA K G | GF ™ s P N T LA
4BP 63 2,46 16 10 14 14 7x10 5 5 130 10 160 110 35 114
4BP 71 2,46 215 10 19 19 7x10 6 6 165 12 200 130 35 9.4
4BP 80 A 2,4,6 245 10 22 22 10x12. 6 6 165 12 200 130 35 94
4BP 80 B 2,4,6 245 10 22 22 10x12 6 6 165 12 200 130 35 94
48P 90 246 | o7 12 2 20| 1012 7 7 215 15 250 | 180 4 | 105
4BP 100 S 24 31 12 28 28 12x16 7 7 215 15 250 180 4 10,5
4BP 100 L 2,4,6,8 31 12 28 28 12x16 7 7 215 15 250 180 4 10,5
4BP 112 2,4,6,8 35 14 32 32 12x16 8 8 265 15 300 230 4 15
48P 1325 468 | 4 16 38 38 | 12«16 8 8 300 19 3s0 | 250 5 19
4BP 132 M 2,4,6.8 41 16 38 38 12x16 8 8 300 19 350 250 5 19
2 45 20 42 42 15 8 8 300 19 350 250 5 17
BA160 S
468 | 45 20 48 a2 15 9 8 300 19 350 | 250 5 17
2 4! 2 42 42 1 1 2! 17
oA 160 5 0 5 8 8 300 9 350 50 5
4,68 45 20 48 42 15 9 8 300 19 350 250 5 17
2
BA180S 52 22 48 48 15 9 9 350 19 400 300 5 7
4 52 2 55 48 15 10 9 350 19 | 400 | 300 5 17
2 52 22 48 48 15 9 9 350 19 400 300 5 17
BA 180 M
4,6.8 52 22 55 48 15 10 9 350 19 400 300 5 17
2
BA 200 M 59 28 55 55 19 10 10 400 19 450 350 5 16
468 | 5o 2 60 55 10 B 10 | a0 1o | as0 | 3% 5 16
2 59 28 55 55 19 10 10 400 19 450 350 5 16
BA 200 L
4,68 59 28 60 55 19 1 10 400 19 450 350 5 16
2
a2z 59 30 55 55 10 10 10 | s00 19 550 | 450 5 20
468 | 64 30 65 60 19 1 11 500 19 550 | aso 5 20
2 69 30 65 65 24 1 1 500 18,5 550 450 5 20,5
BA250 S
4,6,8 745 30 75 70 24 12 12 500 185 550 450 5 205
2 4 4!
oazsom 69 30 65 65 2 1 1 so0 | 185 | ss0 50 5 | 205
4,68 745 30 75 70 24 12 12 500 185 550 450 5 20,5
2 69 30 70 65 24 12 1" 600 24 660 550 6 23
BA280S
468 | 69 30 80 65 2 14 11 600 2 660 | 550 6 23
2 i 24 12 1 24 P
. 69 30 0 65 600 660 | 550 6 3
4,68 69 30 80 65 24 14 1 600 24 660 550 6 23
1BAO 280 M 2 - - 75 - 2 12 - 600 2 660 | 55 6 45
1BAO 280 L 2 - - 75 - 2 12 - 600 2 660 | 55 6 45
1BAO 315 M 2 - - 75 - 28 12 - 740 24 800 680 6 45
1BAO 315 M 4 - - 90 - 28 14 - 740 24 800 680 6 45
1BAO 315 M 6 - - 90 - 28 14 - 740 24 800 680 6 45
1BAO 315 L 2 - - 75 - 2 12 - 740 2 800 | eso 6 45
1BAO 315 L 4 - - 90 - 28 14 - 740 24 800 680 6 45
1BAO 315 L 3 - - % - 28 14 - 740 2 800 | 680 6 45
1BAO 315 SA 4,6,8 - - 90 - 28 14 - - - - - - -
1BAO 315 SB. 4,6,8 - - 90 - 28 14 - - - - - - -
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	Условный чертеж насоса ППВ на параметры

	Жидкость
	
	
	
	
	

	Плотность
	1
	т/м3
	Модель насоса
	ППВ

	Размер частиц
	 
	мм
	Подача
	7-12-16
	м3/ч

	Частота вращения
	2980
	об/мин
	Напор
	 18 
	м

	Частота сети
	50
	Гц
	Кол-во ступеней
	1
	

	Мощность на валу гидравлической части
	1,24
	кВт
	NPSHA
	-
	м

	Мощность мотора
	2,2
	кВт
	NPSHR
	3,39
	м

	КПД гидравлической части
	58,7
	%
	Напор на закрытую задвижку
	20
	м
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	                                                                       Применено исполнение №3  по габаритам

	
	


	Условия поставки
	Описание

	Срок поставки (ориентировочный, уточняется при размещении заказа)
	8-14 недель, с момента получения предоплаты. 

	Производитель
	Россия, Нижний Новгород. 


	Условия поставки
	60 % предоплата, 40% при уведомлении о изготовлении товара.

	Условия гарантии
	12 месяцев  

	Срок действия предложения
	90 дней.

	Произведено 
	 ООО «ОЕМ»

	Пример 
ППВ 32-50-М-НА-М2,2/2-L840-X-Ф

ППВ



Полупогружной вертикальный насос 

32
Диаметр напорного патрубка, Дн

50
Диаметр всасывающего патрубка, Дн

М
Тип рабочего колеса


С- свободновихревое рабочее колесо


О- одноканальное закрытое рабочее колесо


М- многоканальное закрытое рабочее колесо

НА
Исполнение материалов


НА- согласно опросного листа


НС- коррозииционно стойкое исполнение, нерж. сталь

СЧ - стандартное исполнение насоса
М2,2
Номинальная мощность электродвигателя, кВт.

2
Кол-во полюсов мотора
Х
Специальное исполнение

Ф
PTFE- Фторопласт

П 
PEEK- Полиэфиркетон

BK
BK-8 Карбид Вольфрама

СФ      Исполнение с сетчатым фильтром

L-840 – Условная глубина установки насоса без учета фильтра сетчатого
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